**Перечень необходимых документов:**

1. Технико-коммерческое предложение (ТКП).

Состав ТКП:

- Разработка, согласование, выдача полного комплекта документаций.

- Поставка, монтаж, пуско-наладка оборудования.

- Планировочное решение трассы ПТК с указанием рабочей зоны конвейера применительно к максимальным габаритным размерам транспортируемого изделия.

Стоимость предложения с разделением по видам работ (проектирование, изготовление, доставка, монтаж с пусконаладкой).

Технические характеристики конвейера.

Гарантийный срок не менее 1 года.

Выполнение монтажа оборудования в условиях действующего производства с временной остановкой для врезки в действующую трассу ПТК.

Обеспечить минимальную остановку линии окраски для врезки в трассу действующего ПТК.

Допустимая нагрузка на 1 ферму здания, в случае закрепления трассы конвейера к фермам, составляет 3,1\*тн (\*нагрузка по центру фермы).

Референс-лист.

1. Заполненная краткая анкета контрагента (во вложении);
2. Исполнитель выполняет работы своими силами и средствами.
3. Предоставить подтверждающий документ по охране труда на специалистов о проверке знаний по охране труда, по электробезопасности, о допуске к работам на высоте, необходимые для производства работ

*В случае необходимости могут быть запрошены дополнительные документы.*